「電子納品チェックシステム 機械設備工事編Ver13.0.0」2026.2.27

利用対象者
  本ソフトウェアは、国の機関の職員（日本国内に限る）、公団・地方自治体の職員、および国の機関（日本国内に限る）、公団・地方自治体が発注する業務・工事の受注者を利用対象者とします。


利用条件
  本ソフトウェアを第三者に配布することは、著作権法上禁じられています。また、本ソフトウエアを構成するコンポーネントを使用した派生物の作成やその配布は、著作権法上禁じられています。


著作権
  本ソフトウエアの著作権は、国土交通省が保有しています。また、著作人格権については、開発元である日本工営（株）が保有しています。


責任制限
  本ソフトウェアの使用によって生じた直接・間接の損害に対して、国土交通省および開発元は一切責任を負うものではありません。


その他
  本ソフトウエアに関する不具合などを発見された場合は、その内容等を国土交通省の電子納品ホームページ（https://www.cals-ed.go.jp/inq_qanda/）よりご連絡下さい。
電子納品に関する要領・基準URL　https://www.cals-ed.go.jp/


変更履歴
Ver13.0.0(2026.2.27)
下記の要領等への対応を行った。
・工事完成図書の電子納品等要領 機械設備工事編 R8.2
・土木設計業務等の電子納品要領 機械設備工事編 R8.2
・CAD製図基準 機械設備工事編 R8.2
・測量成果電子納品要領 R7.12

・[工事][業務]発注機関コードのマスタデータを更新した。
・[工事]工種・工法型式のマスタデータを更新した。

下記の不具合を修正した。
・[工事]IND_MC05.DTDの内容に電子納品要領と差異があったため修正した。

Ver12.0.0(2024.11.29)
下記の要領等への対応を行った。
・土木設計業務等の電子納品要領 機械設備工事編 R6.3
・測量成果電子納品要領 R6.3
・3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案) R6.3

・[工事][業務]都道府県境界座標のマスタデータを、国土地理院ホームページ「日本の東西南北端点の経度緯度について」に従い更新した。
・[工事][業務]発注機関コード及び業務キーワードのマスタデータを更新した。

Ver11.0.2(2024.2.22)
下記の不具合を修正した。
・[工事][業務]令和5年3月基準で作成された成果において、BIMCIM\DOCUMENTフォルダに「CHECK.PDF」「PRICON.XLS(XLSX)」が存在しない場合に誤ったメッセージが表示される。

Ver11.0.1(2023.12.22)
下記の不具合を修正した。
・参照ボタンをクリックしCD直下のINDEXファイルを指定した場合、エラーとなりチェックが行えない。
・[業務]INDEX_MD.XMLの「台帳オリジナルファイルフォルダ日本語名」が空欄の場合に誤ったメッセージが表示される。

Ver11.0.0(2023.11.30)
下記の要領等への対応を行った。
・工事完成図書の電子納品等要領 機械設備工事編 R5.3
・土木設計業務等の電子納品要領 機械設備工事編 R5.3
・デジタル写真管理情報基準 R5.3
・3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案) R5.3

・[工事][業務]結果出力で「印刷」または「目視チェックして印刷」機能の注意メッセージの内容を変更した。
・[工事][業務]ICONをチェックした年版の記載を追加した。
・[工事]チェックを行うフォルダの選択から「平成30年度以前に契約…」のチェックを削除した。

・脆弱性（XML外部実体参照（XXE）攻撃）への対応を行った。

下記の不具合を修正した。
・[測量][地形測量及び写真測量]-[地上レーザ測量(標定点の設定)]-[標定点成果表]にTXT以外のファイルを登録するとエラーとなる。

Ver10.1.0(2023.2.24)
・管理ファイルに未記載のフォルダ、ファイルの有無のチェックを追加した。
・i-Construction（ICONフォルダ）及びBIMCIMのフォルダ以下のファイルのパス長が255文字以内かのチェックを追加した。

Ver10.0.0(2022.12.14)
下記の要領等への対応を行った。
・工事完成図書の電子納品等要領 機械設備工事編 R4.3
・BIM/CIMモデル等電子納品要領(案)及び同解説 R4.3

・チェックを行うフォルダの選択を全フォルダ対象に固定した。
・結果出力で「目視チェックして印刷」機能を追加した。
・[工事][業務]都道府県境界座標のマスタデータを、国土地理院ホームページ「日本の東西南北端点の経度緯度について」に従い更新した。

下記の不具合を修正した。
・[工事][業務]境界座標が8桁の数字で入力されている場合に、ボーリング位置が電子地図上で範囲外のデータとなりチェックでエラーとなる。

Ver9.0.0(2021.12.27)
下記の要領等への対応を行った。
・測量成果電子納品要領 R3.3

・[工事][業務]住所コードで指定された都道府県市区町村と境界座標のチェック機能の対象を令和2年3月以降の電子納品要領に従って作成された成果品に変更した。
・[地質]ボーリング位置と境界座標のチェック機能の対象を令和2年3月以降の電子納品要領に従って作成された成果品に変更した。
・[工事][業務]都道府県境界座標のマスタデータを、国土地理院ホームページ「日本の東西南北端点の経度緯度について」に従い更新した。

下記の不具合を修正した。
・[写真][写真大分類]が「工事」かつ[写真区分]が「出来形管理写真」かつ[提出頻度写真]が「1」かつ[種別]、[細別]が未入力の場合にエラーとなる。

Ver8.1.0(2021.02.26)
・[工事][業務]住所コードで指定された都道府県市区町村と境界座標のチェック機能を追加した。
・[地質]ボーリング位置と境界座標のチェック機能を追加した。
・空フォルダをチェックする機能を追加した。
・結果出力に「メディア総枚数」を追加した。

Ver8.0.1(2020.12.18)
・ [写真]写真ファイル名の拡張子が4文字だとエラーとなる。

Ver8.0.0(2020.12.07)
下記の要領等への対応を行った。
・デジタル写真管理情報基準 R2.3

下記不具合を修正した。
・[CAD]レイヤ名が正しい場合でもエラーとなる場合がある。
・[測量]ドキュメントの製品仕様書に拡張子が4文字のファイルを登録するとエラーとなる。
・[測量][地形測量及び写真測量]-[その他データ]-[撮影計画図]にPDF以外のファイルを登録するとエラーとなる。

Ver7.0.2(2020.05.01)
下記不具合を修正した。
・[測量]ドキュメントの実施報告書に拡張子が4文字のファイルを登録するとエラーとなる。

Ver7.0.1(2020.02.13)
下記不具合を修正した。
・[工事]台帳、その他フォルダのオリジナルファイル「ORGnnn」等の最初のnに数字以外が入力されてもエラーとならない。
・[地質]ボーリング交換用データ（BEDxxxx.XML）の任意記入項目である「調査会社_電子納品管理者_氏名」が必須チェックされる。

Ver7.0.0(2019.12.23)
[測量]新元号の助言番号(承認番号)がチェックできるよう対応した。

下記の要領等への対応を行った。
・工事完成図書の電子納品等要領 機械設備工事編 H31.3
・土木設計業務等の電子納品要領 機械設備工事編 H31.3

下記不具合を修正した。
・[工事] [業務]メディア（CD-R等）が複数枚に渡る成果で、ICONフォルダにファイルを入れてもエラーとなる。
・[工事]境界座標の値が全て空欄の場合エラーとなる。
・[CAD]図面管理ファイルの緯度経度の値に「99999999」が設定されていてもエラーとならない。


Ver6.0.0(2018.12.14)
下記の要領等への対応を行った。
・測量成果電子納品要領 H30.3
・CIM導入ガイドライン（案）H30.3
・CIM事業における成果品作成の手引き（案）（機械設備編）（素案）H30.3
旧地理院地図「cyberjapan.jp」運用停止に伴い地図表示機能を更新した。

下記不具合を修正した。
・[地質]業務・工事の境界座標の範囲に含まれているボーリングデータが範囲外と表示される場合がある。
・[業務][工事]国土地理院のHPに記載されている日本の境界座標（最北端）を入力するとエラーとなる。


Ver5.1.0(2018.03.30)
下記のガイドラインへの対応を行った。
・電子納品等運用ガイドライン 機械設備工事編【工事】H30.3（デフォルト設定で工事帳票のチェックを行う）

下記不具合を修正した。
・[CAD]図面ファイル名のチェックでユーザー定義領域に半角スペースを入力するとエラーとなる。
・ビューア機能で「BEDnnnn.xml」を選択すると、不要なエラーメッセージが出力される。

Ver5.0.3(2018.02.22)
下記の要領の正誤表への対応を行った。
・地質・土質調査成果電子納品要領　H28.10（P6-6 表4-2 B0561 土の圧密定圧一面せん断試験）

下記不具合を修正した。
・[CAD]図面ファイル名のチェックで、ユーザー定義領域に基準で認められていない文字を使用してもエラーとならない。

Ver5.0.2(2018.01.18)
・[CAD]図面ファイル名のチェックで、ユーザー定義領域に文字を入力しないとエラーとなる。

Ver5.0.1(2017.12.28)
下記不具合を修正した。
・地図表示でボーリングが複数の場合でも1ヵ所しか表示されない。
・[CAD]図面ファイル名のユーザー定義領域のチェックで、9文字目が「-」以外でエラーにならない。
・[CAD]CADの管理ファイルのファイル名のユーザー定義領域に半角スペースが含まれていた場合に半角スペースが省略される。
・[地質]業務管理ファイル（H28.3）、工事管理ファイル（H28.3）と同じ発注機関コードをボーリング交換用データに入力するとエラーとなる。
・[地質]電子納品チェックシステムのBORING\DATA\BEDnnnn.XML の適用規格のエラーメッセージ「JIS A2005-2012」はAと2の間に半角スペースが抜けている。
・[地質]地質の試験のコードの誤記で、標準貫入試験のコードを"JIS A1219-2013"から"JIS A 1219-2013"に変更する。
・[工事]チェックの結果出力の工事要領の名称に「等」が抜けている。
・[測量]測量成果ファイル名のチェックで深浅測量<WS*>の縦断面図データファイル(B2)と等高・等深線図データファイル(B3)がH25.9.6付の正誤訂正で削除への対応。

Ver5.0(2017.03.29)
下記の要領等への対応を行った。
・地質・土質調査成果電子納品要領　H28.10
・CAD製図基準 機械設備工事編　H29.3

下記不具合を修正した。
・[業務]報告書オリジナルファイルの拡張子が4文字の場合、ファイルの有無の表に正常に表示されない。
・[地質]ファイルチェック中に強制終了となる場合がある。

Ver4.1(2017.01.31)
Windows10に対応した。
テクリスの平成28年4月の業務キーワード変更に対応した。
コリンズの平成28年6月の工事工種「解体工事」に対応した。

下記不具合を修正した。
・境界座標情報が記入されているにも関わらず、チェック結果が正常に表示されない場合がある。
・[工事]工事管理ファイルの「工事分野」に「その他ライフライン」を入力するとエラーとなる。
・[工事]工事管理ファイルの「発注機関名・細分類」が未記入の場合エラーとなる。
・[工事]チェック結果の各画面に表示される工事名称が文字化けする場合がある。
・[業務]業務管理ファイルの「対象水系路線コード」が未記入の場合エラーとなる。
・[地質]地質の図面をチェックすると、レイヤチェックが正常に行われずレイヤ名が正しい場合でもエラーとなる場合がある。
・[測量]ファイル名の拡張子に5文字以上記入してもエラーとならない。

Ver4.0(2016.03.30)
下記の要領等への対応を行った。
・工事完成図書の電子納品等要領 機械設備工事編 H28.3
・土木設計業務等の電子納品要領(案) 機械設備工事編 H28.3
・CAD製図基準 機械設備工事編 H28.3
・デジタル写真管理情報基準 H28.3
地理院地図による場所情報のチェック機能を追加した。
SXF共通ライブラリの脆弱性対応を行った。


Ver2.2(2015.01.16)
下記の要領等への対応を行った。
・「測量成果電子納品要領（案）」補足資料（H26.4.1）』


下記の不具合を修正した。
・Windows7、Windows8ではユーザ権限によりチェックシステムを実行できない場合、環境設定情報を変更できない場合がある。
・ [測量]電子成果品ビューア機能で｢製品仕様書｣の仕様書名及びファイル名が正しく表示されない。
・ [工事]直轄を選択した時に「発注者（機関）コード」にコード表以外のコードを記入してもエラーとならない問題を修正した。



Ver2.1 (2014.02.17)
テクリス業務キーワードの変更に対応した。
設計業務の発注機関コードのチェックリストから、コリンズの発注機関コードを削除した。

下記の不具合を修正した。
・大量のエラー等を結果出力/印刷、プレビューすることができない。(51ページ以降はメッセージを表示して切り捨てます)
・チェックを行うフォルダ名から「工事写真」を外し、結果出力をプレビューすると正しくない番号が振りつけられる。
・成果品CDやDVDをセットしたドライブを選択しても、「INDEX_MC.XMLまたはINDEX_MD.XMLがありません」と表示される。
・[工事]台帳管理の任意記入の<台帳その他>を省略するとエラーになる。
・[工事]保守点検業務の電子納品運用ガイドライン（案）に定める業務キーワードとチェックシステムおよび利用マニュアルの不整合による業務キーワードエラーが表示される。・[CAD]CAD基準H24.12の管理項目「測地系」の必要度が必須であるのに、任意項目としてチェックされる。
・[CAD]CAD基準H24.12レイヤ「-DOC」「-SUV」がエラー表示される。
・[CAD]新規レイヤー略語に改行があると「リストのインデックスが範囲を超えています（0）」が表示され、中止できなくなる。


Ver2.0(2013.3.28)
以下の要領への対応を行った。
・土木設計業務等の電子納品要領 機械設備工事編 平成24年12月
・工事完成図書の電子納品等要領 機械設備工事編 平成24年12月
・CAD製図基準 機械設備工事編 平成24年12月
・デジタル写真管理情報基準 平成22年9月
・測量成果電子納品要領(案) 平成20年12月
・地質土質調査成果電子納品要領(案) 平成20年12月

Windows 7 professional に対応した。
PDF1.6、PDF1.7への対応を行った。


Ver1.1.2 (2007.08.27)
工事、写真の要領(案)他のチェック、ビューア機能について土木編に合わせて修正を行った。


Ver1.1.1 (2007.05.11)
業務管理ファイルまたは工事管理ファイルとその他の管理ファイルのDTDバージョンの組合せが誤っている場合のメッセージを追加変更した。
工事の要領(案)のチェックについて土木編に合わせて修正を行った。

下記の不具合を修正した。
・[写真]写真管理ファイルの[適用要領基準]に「機械200601-01」と記入するとエラーになる。
・[CAD]連続でチェックを実行した場合に、完成図面管理ファイルの[対象工種-数値]が記入されているがエラーになる。


Ver1.1 (2007.04.23)
以下の要領（案）およびガイドライン(案)への対応を行った。
・デジタル写真管理情報基準（案）平成18年1月（PHOTO04.DTD対応）
・電子納品運用ガイドライン(案)【測量編】平成18年9月

工事、写真のチェック・ビューアについて土木編に合わせて修正を行った。

下記の不具合を修正した。
・［工事］工事管理ファイルの[工種]に「空調設備工事」を記入するとエラーになる。


Ver1.0 (2006.03.29)
公開開始
 
地質、測量関係のチェックの変更履歴は「チェックシステムVer6.0」のはじめにお読み下さい.txtをご参照ください。